**Pour créer un server router l’adresse IP du server vas être la passerelle de le server principal**

**Commande pour résoudre le problème sysprep**

Remove-appxpackage -package   (Et le package que je trouve )

**Pour restarter le adresse IP**

ipconfig /release

ipconfig /renew

Commande pour aller à active directory

Dsa

**Pour renommer L’ordinateur**

pour renommer l’ordinateur

Rename-Computer -Newname Sr-2k16-2

Pour renommer le nom de administrateur

Rename-LocalUser -Name ‘’Administrateur’’

-NewName ‘’Leonard’’

Pour restart le computer

Restart-Computer

**Masterisation d’une machine**

Diskpart

List disk

List vol

Exit

dism /capture-image /imagefile:le disque ou on veut mettre le image :\le nom que on veut nomme.wim /capturedir:systeme:\  /name:ce que on veut

Déploiement de l’image

Pour créer une partition disk

Diskpart

List disk

List vol

Sel disk ???

Créate partition primary size=1500

Format fs=ntfs quick label=le prénom

Assign letter=ce que on veut

Active

Créate partition primary

Format fs=ntfs quick label=le prénom

Assign lettre=ce que on veut

List vol

Exit

La commande ce !

dism /apply-image /imagefile:choisi l’image:\le nom.wim /index:1-2-3etc /applydir:le nom de disque que on veut mettre:\

bcdboot partition plus grande:\windows /s partition plus petite:

Commande pour aller dans stratégie et groupe

Gpedit

gpmc

Pour forcer la stratégie

Gpupdate /force

Commande pour aller dans stratégie LOCAUX

Gpedit

Gpedit.msc

Pour lister l'intérieur du disque

diskpart

list disk

sel disk ?

list vol

On prendre la lettre du volume

Exit

dir la lettre:\

Raccourci pour aller dans par feu de Windows

WF

Pour voir son fichier CACHE

Get-dnsclientcache

Pour supprimer le fichier CACHE

Clear-dnsclientcache

DNS---requête récursive et itérative

Chaque fois que le dns fait une requête récursive a son server dns ça veut dire que veut aller à internet.

Quand il ne connaît pas l’adresse le server vas faire une requête itérative dans le server route ou racine qu’il y a 13 dans tout le monde.

Le moyen le plus simple pour vérifier le partage

Win + r \\le nom de serveur ou l’adresse IP